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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж автоматических ворот
[bookmark: _Hlk205472789]Техническое перевооружение ООО «ПК «Реалит», 4-я линия экструзии обратного прессования


Таблица 1 – Основные проектные данные для подбора ворот
	№ п/п
	Параметр
	Требования

	Основные параметры:

	1
	Высота, мм
	4200

	2
	Ширина, мм 
	4000 

	3
	Тип ворот
	Подъемно секционные (спиральные)

	4
	Тип монтажа
	Вертикальные с нижним расположением вала.

	5
	Расположение полотна
	Наружное

	6
	Цвет
	Белый

	7
	Управление
	Электропривод

	Требуемая автоматика:

	8
	Пульт управления
	+

	9
	Кнопка
	+

	Электропривод:

	10
	Электропривод TR-5024-230KIT

	Дополнительно

	11
	Предусмотреть монтаж и ПНР силами поставщика

	12
	При подаче ТКП рассмотреть возможность производства работ по разделу АР в объеме: 
- демонтаж существующих стеновых плит
- оформление проемов
- монтаж ворот
- поставка и монтаж двери и окна
Данный объем работ указать отдельной калькуляцией
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