 
Список станков
1.Токарный станок с ЧПУ ZMM Vratsa С832СС (РМЦ 6000)
2.Токарный станок с ЧПУ ZMM Sliven LCC 800 (РМЦ 5000)  
3.Токарный станок с ЧПУ ZMM Vratsa С832С.6 (РМЦ 3000)
4.Токарно-винторезный станок РТ248-5 (РМЦ 5000) 
5.Токарно-винторезный станок 1М63Н (РМЦ - 3000) 

Виды работ для токарных станков
Плановое ТО 2 раза в год. 
1. Проверка натяжения и состояния ремней.
2. Чистка и смазка патронов и необходимых узлов.
3. Чистка и проверка электрических шкафов.
4. Обслуживание револьверных головок.
5. Замена масла и фильтров.
6. Проверка геометрии и зазоров.
7. Проверка и чистка электродвигателей.
8. Проверка подшипниковых узлов.
9. Проверка системы смазки.
10. Отработка журнала ошибок системы ЧПУ. (Сименс)
11. Проверка функционирование задней бабки.
12. Выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены.
13. Проверка шпиндельной коробки.

*По возможности в стоимость добавить все необходимые расходные материалы для выполнения данных работ.
*Выезд специалиста для оперативного ремонта
 

