Я бы в итоге собрала зал так

Пол: серо-графитовая коммерческая акустическая ковровая плитка.

Стены: светло-серые акустические перфорированные панели + графитовые акустические рейки + небольшие бирюзовые вставки + тонкая красная графика.

Низ стены: ударопрочный серый HPL.

Потолок: белый/очень светлый серый ГКЛ + акустические элементы.

Основной свет: линейные профессиональные LED 4000 K, CRI ≥90, UGR<19.

Дополнительный: встроенные downlight.

Сценарный: черные треки с регулируемыми спотами.

Декоративный: белые линейные LED-контуры потолка + вертикальные бирюзовые RGBW-линии + мягкая горизонтальная подсветка стен.

Управление: желательно DALI/DMX с заранее запрограммированными режимами «Уборка / Совещание / Презентация / Торжественное мероприятие».

И самое важное: не использовать дерево и его имитацию вообще. В этом помещении оно не нужно. Наше сочетание «светло-серый + металлический серый + графит + бирюза + буквально несколько красных линий» гораздо лучше связывает зрительный зал с уже разработанной сценой и дает тот технологичный образ, который получился на визуализациях.
