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Приложение № 1 к Служебной записке
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту и поверке узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения

1. Место выполнения работ:
Объект №1 ЖК Лесной городок 
Объект №2 ЖК Алексеевская роща,                  
Объект №3 ЖК Государев Дом, 
Объект №4 ЖК Императорские Мытищи,                  
Объект №5  ЖК Москвичка, 
Объект №6 ЖК Пехра, 
Объект №7 ЖК Высокие Жаворонки,    
Объект №8 ЖК Инновация, 
Объект №9 ЖК Бригантина, 
Объект №10 ЖК Новая Рига,                    
Объект №11  ЖК  Тринити-2, 
Объект №12 ЖК Профит, 
Объект №13 ЖК Живописный,                  
 Объект №14 ЖК Аникеевский,   
Объект №15 ЖК Опалиха, 
Объект №16 ЖК Ильнойс,                       
Объект №17 ЖК  Highway, 
Объект №18 ЖК MyPriority Dubrovka, 
Объект №19 ЖК MyPriority Basmanny

      2. Сроки выполнения работ: в соответствии с заявкой заказчика. 

3. Условия и форма оплаты: Расчет за выполненные по Договору работы производится Заказчиком после завершения работ на основании подписанного срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания всеми Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по настоящему Договору являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, на основании выставленного Исполнителем счета.

4. Объем работ. Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии c условиями договора, в объемах согласно заявке Заказчика. 
· При окончании межповерочного интервала или выходе из строя узла учета или приборов, входящих в состав узла учета, информация доводится до Исполнителя в соответствии с утвержденной в договоре формой заявки;
· Исполнитель обязан в течении 3-х рабочих дней произвести обследование, указанных в заявке узлов учета, и предоставить акт с указанием перечня мероприятий, необходимых для восстановления работоспособности узла учета;
· В случае необходимости демонтажа прибора учета, для устранения неисправности, составляется акт приема-передачи в ремонт;
· Выполнить демонтаж существующего узла учета тепловой энергии (УУТЭ) или узла учета ХВС (УУ ХВС), установленных в тепловом пункте здания или помещении ВНС ;
· Исполнитель обязан в течение 10-ти рабочих дней, с момента подписания акта приема-передачи, произвести ремонт узла учета.
· В случае невозможности осуществления работ в указанный срок, Исполнитель уведомляет Заказчика официальным письмом, с указанием причины и планируемых сроков окончания ремонта;
· По окончании работ по ремонту узлов учета Исполнитель согласовывает с заказчиком дату и время установки УУ на объекте заказчика;
· Произвести монтаж УУ в соответствии с проектом в тепловом пункте здания или помещении ВНС; 
· Выполнить полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных  работ;
· Обеспечить сдачу УУ представителям ресурсоснабжающей организации с оформлением акта ввода в коммерческую эксплуатацию;
· Оформить и передать Заказчику исполнительную документацию: акт ввода в коммерческую эксплуатацию и паспорта на приборы (элементы узла учета тепловой энергии) в сроки, предусмотренные договором.
5.  Общие требования к выполнению работ.
Исполнитель должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса в том числе: 
· Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ);
· Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· [bookmark: _GoBack]Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6;
· Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115;
· Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034;
· СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;
· ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные»;
· ГОСТ 28343-89 «Краны шаровые стальные фланцевые»;
· ГОСТ 9466-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;
· ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры»;
· ГОСТ 5915-70 «Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры»;
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».
При выполнении работ Исполнитель обязан строго соблюдать требования Закона "О соблюдении покоя граждан и тишины ".
Работы возможно производить в период с 9-00 до 18-00. 
Период выполнения шумных работ необходимо согласовать с Заказчиком.
[bookmark: sub_30226]Отключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком с обязательным оповещением арендаторов.
Исполнитель организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.
Места проведения работ должны быть защищены Исполнителем с целью исключения на них доступа посторонних лиц. 
Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения работ, путей доставки оборудования, в том числе их влажная уборка.
Исполнитель обязан производить работы квалифицированным персоналом. Работы должны выполняться специалистами Исполнителя в спецодежде. 
После окончания работ производится уборка мусора, материалов, инструмента и оборудования, используемых во время работ.

6. Требования к оформлению документации на выполнение работ.
Исполнитель должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника и данных о регистрации с предоставлением согласия на обработку персональных данных, а также ответственных лицах, сроках выполнения работ, марках и номерах автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Для работы на объекте задействовать персонал, аттестованный внутренней комиссией предприятия или МТУ «РОСТЕХНАДЗОР» по «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок», а также имеющий российское гражданство или гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз, трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель должен оформить акт-допуска с приказами об ответственных лицах за проведение работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда, а также журналы проведения инструктажей по охране труда и противопожарным мероприятиям.

7. Особые требования при выполнении работ.
Исполнитель обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественного оборудования, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.
Исполнитель полностью отвечает за сохранность имущества места выполнения работ и домовладения и обязан возместить любой ущерб, нанесенный им в результате производства работ. 
В случае порчи имущества Исполнитель обязан восстановить за свой счет нарушенную отделку помещений и оборудования в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием или возместить Заказчику или потерпевшему лицу стоимость их ремонта по действующим на момент проведения ремонта ценам.

8. Требования к гарантии качества на выполненные работы.
Гарантийный срок на выполненные работы, установленное оборудование и материалы должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания приемочной комиссией и утверждения Заказчиком Акта приемки выполненных работ.
Исполнитель обязан нести ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего последующего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
При обнаружении недостатков, дефектов Заказчик письменно известить об этом Исполнителя. Исполнитель обязан направить своего уполномоченного представителя для участия в осмотре не позднее 3 (трех) дней с даты получения письменного извещения Заказчика. 
В этом случае представители Исполнителя и Заказчика составят акт, фиксирующий выявленные недостатки, дефекты, а также определят порядок и сроки устранения недостатков, дефектов (далее – Акт выявленных недостатков, дефектов). 
Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения недостатков, дефектов.
При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта выявленных недостатков, дефектов, Заказчик составит односторонний Акт выявленных недостатков, дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Исполнителем при выявлении экспертизой недостатков, дефектов, возникших по вине Исполнителя.

Приложение: перечень УУТЭ и УУ ХВС

	
	
	

	
	
	






