Техническое задание
на изготовление и монтаж оформления сцены актового зала ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»
1. Общая задача
Необходимо выполнить комплексное обновление существующей сцены актового зала в современном корпоративном стиле.
Основная стилистика: современный промышленный минимализм / industrial-tech.
Цветовая гамма:
· графитовый и тёмно-серый;
· светло-серый / металлический;
· белый;
· фирменный бирюзовый — как световой и декоративный акцент;
· фирменный красный — дозированно, преимущественно в графике и логотипе.
Сцена должна выглядеть современно и презентабельно, но не превращаться в выставочный стенд. Основное назначение помещения — собрания сотрудников, конференции, обучение, награждения, презентации, выступления руководства и корпоративные мероприятия.
Приложение №1 к ТЗ — визуализация предлагаемой концепции сцены.

2. Что необходимо изготовить
Комплекс должен включать:
1. новое напольное покрытие сцены;
2. оформление центральной стены;
3. экран;
4. две боковые декоративные конструкции;
5. декоративную архитектурную подсветку;
6. трибуну для выступлений;
7. стол президиума / спикеров;
8. электрику и скрытую разводку кабелей;
9. модернизацию освещения сцены;
10. оформление переднего торца сцены и ступеней.

3. Пол сцены
Существующее покрытие заменить.
Предпочтительный внешний вид — матовый серый / серо-металлический, без выраженного рисунка.
Рекомендуемые варианты:
· коммерческий кварцвинил;
· износостойкий LVT;
· коммерческий гомогенный ПВХ;
· другое профессиональное сценическое покрытие, предложенное подрядчиком.
Цвет — средний холодный серый, бетон / металл.
Покрытие должно быть:
· матовым;
· нескользким;
· износостойким;
· устойчивым к каблукам, креслам и перемещению мебели;
· легко очищаемым;
· без сильных бликов от сценического света.
Не использовать глянцевый пол.

4. Центральная зона и экран
В центре сцены предусмотреть большой экран формата 16:9.
Ориентировочный размер видимой части — 4–6 м по ширине, окончательный размер определить после замеров помещения и расчёта расстояния просмотра.
Предпочтительно предусмотреть моторизированный проекционный экран либо стационарное решение в зависимости от существующего проектора.
Экран интегрировать в центральную архитектурную композицию.
Вокруг экрана выполнить графитовую/металлическую раму или портал.
Все кабели, крепёж и коммуникации должны быть скрыты.
Необходимо предусмотреть возможность демонстрации:
· презентаций;
· видео;
· корпоративной графики;
· трансляций;
· материалов с ноутбука.
Подрядчику необходимо проверить существующий проектор и дать заключение: достаточны ли его яркость, разрешение и проекционное расстояние для нового экрана.

5. Боковые декоративные конструкции
Слева и справа от центрального экрана изготовить две вертикальные декоративные панели.
Конструкции должны визуально обрамлять экран и формировать единый портал сцены.
Основные материалы:
· окрашенный МДФ;
· композит;
· металлический профиль;
· листовой металл;
· HPL или аналогичные износостойкие материалы.
Цвет основных элементов — графит / металлический серый.
В нижней или внутренней части конструкций предусмотреть фирменные бирюзовые вставки.
Контуры отдельных элементов подчеркнуть тонкой LED-подсветкой.
Внешние боковые панели оформить сменной корпоративной графикой в цветах KRONPRINZ: бирюзовый, серый, белый, красный.
Желательно предусмотреть технологию, позволяющую впоследствии менять графику без демонтажа всей конструкции.

6. Подсветка декораций
Использовать линейную LED-подсветку, встроенную в архитектурные элементы.
Основной свет — нейтральный белый.
Бирюзовый использовать как акцент.
Подсветка не должна выглядеть как яркая RGB-дискотека.
Необходимо предусмотреть отдельное управление:
· основной свет сцены;
· свет спикера;
· подсветка декоративных панелей;
· подсветка трибуны;
· подсветка стола;
· подсветка ступеней.
Желательно предусмотреть регулировку яркости.
Все светодиодные ленты должны устанавливаться в алюминиевый профиль с матовым рассеивателем. Отдельные светодиодные точки не должны быть видны.

7. Освещение сцены
Существующее освещение модернизировать.
Предусмотреть трековые или профессиональные направленные светильники.
Минимально необходимо организовать:
1. Общий свет сцены
Равномерное освещение всей площадки.
2. Свет на трибуну
Отдельно направленный регулируемый свет.
3. Свет на стол спикеров
Равномерное освещение лиц без жёстких теней.
4. Свет для фото и видеосъёмки
Цвет лица должен передаваться естественно.
Рекомендуемая цветовая температура основного рабочего света — около 4000 К.
Индекс цветопередачи — желательно CRI ≥ 90.
Светильники не должны слепить выступающих и зрителей.

8. Трибуна
Изготовить индивидуальную трибуну для одного выступающего.
Стилистика — продолжение архитектуры сцены.
Конструкция:
· лаконичная геометрическая форма;
· металлический / графитовый корпус;
· светлая металлическая фронтальная поверхность;
· тонкая бирюзовая LED-линия;
· логотип KRONPRINZ на лицевой части.
Предусмотреть:
· 2 микрофона либо места для их установки;
· внутреннюю скрытую проводку;
· питание;
· возможность подключения ноутбука;
· полку для документов/ноутбука;
· кабельный вывод.
Трибуна должна быть устойчивой и пригодной для регулярной эксплуатации.

9. Стол для спикеров / президиума
Изготовить единый стол ориентировочно на 4 человека.
Внешний вид — минималистичный, технологичный.
Цвет:
· графитовый / металлический серый корпус;
· светлая столешница;
· небольшая бирюзовая подсветка по нижнему контуру.
На центральной части фасада разместить логотип KRONPRINZ.
Предусмотреть для каждого рабочего места:
· микрофон;
· электропитание;
· возможность подключения оборудования;
· скрытый кабель-канал.
Все провода со стороны зрительного зала должны быть полностью скрыты.
Желательно сделать конструкцию модульной или мобильной, чтобы стол можно было убрать со сцены при проведении награждений, концертов и других мероприятий.

10. Передний край сцены
Передний торец существующей сцены привести к единой современной отделке.
Цвет — графитовый / металлический серый.
По контуру допускается тонкая встроенная световая линия.
Особое внимание уделить ступеням.
Предусмотреть:
· противоскользящие элементы;
· подсветку края ступеней;
· отсутствие выступающих кабелей;
· безопасные закругления/обработку кромок.
Подсветка должна обозначать геометрию сцены, но не отвлекать зрителей во время презентаций.

11. Фирменная графика
На сцене использовать фирменную айдентику KRONPRINZ / ООО «Аккурайд Уилз Руссиа».
Необходимо использовать только предоставленные Заказчиком исходные файлы логотипа.
Не перерисовывать и не изменять логотип самостоятельно.
На боковых декоративных элементах допускается использование:
· бирюзовых динамических линий;
· красного акцента;
· серой графики;
· элементов, связанных с металлическим колесом и производством.
При этом оформление должно оставаться сдержанным и корпоративным.

12. Электрика и коммутация
В рамках проекта предусмотреть скрытую разводку для:
· проектора/экрана;
· ноутбука;
· микрофонов;
· аудиосистемы;
· трибуны;
· стола спикеров;
· LED-подсветки;
· сценического освещения.
На сцене не должно быть свободно лежащих кабелей.
Розетки и коммутационные точки интегрировать в мебель или скрытые напольные/настенные блоки.

13. Требования к конструкции
Все декоративные конструкции должны быть:
· пожаробезопасными;
· устойчивыми;
· ремонтопригодными;
· пригодными для интенсивной эксплуатации;
· с доступом к блокам питания и электрике;
· без острых травмоопасных выступающих элементов.
Необходимо предусмотреть возможность обслуживания LED-подсветки без полного демонтажа декоративных конструкций.

14. Что требуется от компании-изготовителя до запуска производства
Перед изготовлением подрядчик должен выполнить фактический замер помещения.
После замера предоставить Заказчику:
1. обмерный чертёж;
2. план сцены с размерами;
3. развертку задней стены;
4. размеры центрального экрана;
5. рабочие чертежи декоративных панелей;
6. чертёж трибуны;
7. чертёж стола президиума;
8. схему размещения светильников;
9. схему электропитания и кабельных выводов;
10. спецификацию материалов;
11. спецификацию светового оборудования;
12. цветовые выкрас/образцы материалов;
13. итоговую визуализацию после привязки концепции к фактическим размерам;
14. смету отдельно на изготовление, оборудование и монтаж.
Производство начинать только после согласования Заказчиком рабочих чертежей, материалов, цветов и итоговой визуализации.

15. Важное требование к стоимости
Просим подрядчика при подготовке предложения разделить стоимость минимум на три блока:
А. Обязательная часть
· пол;
· экран;
· освещение;
· электрика;
· трибуна;
· стол;
· базовое оформление сцены.
Б. Декоративная часть
· боковые панели;
· архитектурная подсветка;
· брендирование;
· оформление портала.
В. Дополнительные опции
· модернизация проектора;
· дополнительный сценический свет;
· система управления светом;
· дополнительные микрофоны/коммутация;
· мобильность или трансформация стола.
Это позволит выбрать оптимальную комплектацию в рамках утверждённого бюджета.

Главный результат проекта
После реконструкции сцена должна восприниматься как современная корпоративная площадка промышленной компании, а не как временно оформленный актовый зал.
Образ: металл + технологии + точность + современное российское производство + фирменная идентичность KRONPRINZ.
При разработке рабочего проекта подрядчик должен ориентироваться на приложенную визуализацию по общей стилистике и композиции, но окончательные размеры, конструктив, материалы, освещение и инженерные решения определить после натурных замеров.

