	Лот
	№ п/п лот
	Номенклатура 
	ТТ
	Ед. изм. 
	  Количество 

	Гофра, кабкан, розетки, коннекторы
	1
	Кабель-канал с перегородкой DKC TMC 40/2x17 белый (10.01) 640м
	Вид магистральный (парапетный)
Материал короба ПВХ
Материал аксессуаров ПВХ
Площадь внутреннего поперечного сечения 490 мм²
Количество перегородок 1
Размер короба (ШхВ) 40х17 мм
Длина 2000 мм
Степень защиты IP20
Цвет белый
Цвет RAL 7035
Двойной замок да
Закругленный нет
Тип
кабель-канал Крышка есть
Ширина крышки 40 мм
Перфорированный нет
Самоклеющийся нет


	м
	           640,00   

	
	2
	Розетка RJ-45  2 порта | Розетка компьютерная RJ-45(8P8C),категория 5e,двойн.,внешн.,DUAL IDC(10.01
	Внешняя неэкранированная компьютерная розетка Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2 предназначается для стационарного монтажа на стену. Она имеет два порта RJ-45/8p8c, каждый из которых связан со своим IDC-модулем, на которых производится заделка проводников по стандартам T568B или T568A, согласно нанесённой цветовой и цифровой маркировки. К такой розетке пользователи сети могут подключать компьютерную аппаратуру. Характеристики изделия соответствуют категории 5e.

Производитель: Cabeus или аналог
Вес: 0.05 кг.
Объем: 0.001 м³.
Ед. измерения: шт.
Исполнение: Настенная, Внешняя
Категория: Кат. 5e
Экранирование: Нет
Кол-во портов: 2
Цвет: БЕЛЫЙ

	шт
	           200,00   

	
	3
	Коннектор RJ-45 (8p8c) cat.5е, универсальный (упак.100шт.)
	В соответствии с наоменклатурой
	шт
	        5 000,00   
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	Труба гофрированная 20 мм. с зондом (10.08) 5000м
	Внутр. диаметр, мм 14.9
Наруж. диаметр, мм 20
Номин. диаметр, мм 20
Номинальный размер в дюймах 3/4 дюйма
Прочность (сопротивление) при изгибе Гибкая (-ий)
Степень защиты (IP) IP55
Устойчивость к УФ-излучению Нет
Цвет Серый

	м
	        5 000,00   



