Приложение №1
к договору №

Техническое задание
на поставку материально-технических ценностей  

(Датчики уровня Цеха отмывки ТКФ Основного производства ООО «ЭНХИМ»)
1. Общие требования

1.1 Поставляемы Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, другим обязательным условиям технического задания.

1.2 Поставленный Товар является новым, не бывшим в употреблении, надлежащего качества и полностью соответствует заявленным характеристикам для данной группы товаров.

1.3 Поставка Товара осуществляется за счет Продавца по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, д.1 стр.1

2. Технические характеристики поставляемого Товара.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Уровнемер (радарный) NaOH 2-5%
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости
Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-80 °C, испарение, конденсация, перемешивание, вспенивание
Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера
Резервуар для смешивания (Реактор)

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм.
Высота 1000 мм

Диаметр 1400мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера
Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей

Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт
	1

	2
	Уровнемер (радарный) для водной среды
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C, испарение, конденсация, перемешивание

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Резервуар для смешивания (Реактор)

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм.

Высота 1500 мм

Диаметр 1400мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей

Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт
	1

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.

изм.
	Кол-во

	3
	Уровнемер (радарный) для агрессивной среды при перекачке ТКФ
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Емкость перекачки ТКФ

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм, отрицат.

Высота 3200 мм

Диаметр 1000мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей

Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт
	1

	4
	Уровнемер (радарный) для агрессивной среды (реактор отмывки ТКФ)
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C, смешанная, испарение, перемешивание

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Реактор отмывки ТКФ

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм.

Высота 2100 мм

Диаметр 1400 мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей

Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт
	4

	5
	Уровнемер (радарный) для агрессивной среды (сушка ТКФ)
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C, испарение, перемешивание

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Емкость сушки ТКФ

Материал резервуара AISI 316L
Давление отрицат.

Длинна 4360 мм

Диаметр 1000 мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей

Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт
	3

	6
	Уровнемер (радарный) для агрессивной среды (активация смолы)
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C, перемешивание, испарение

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Емкость купажирования

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм.

Высота 4000 мм

Диаметр 2700 мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей
Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт.
	3

	7
	Уровнемер (радарный) для агрессивной среды (емкость купажирования)
	Обеспечение автоматического отображения уровня заполнения емкости

Общая информация:

Тип учета жидкости-технологический

Информация о среде:

Температура среды 0-70 °C, смешанная, испарение, перемешивание

Характеристики резервуара / контейнера для установки уровнемера

Резервуар для смешивания (Реактор)

Материал резервуара AISI 316L
Давление атм.

Высота 1800 мм

Диаметр 1400мм

Место установки уровнемера

Сверху
Вариант исполнения уровнемера

Стандартный тип (общепромышленный)

Источник питания 

24В

Выходной сигнал

4-20 мА

Дисплей

Выносной дисплей
Паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке.
	шт.
	1


	             Инженер по метрологии и КИПиА 
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