Основные технические характеристики
	 Параметры /модель
	 ГИДРОНН 50т

	 Потребляемая мощность Вт
	 750

	 Максимальная   производительность м3/ч
	4,5

	 Напор м.в.с.
	 11

	 Напряжение, в
	 220

	 Частота тока
	 50

	 Выпускное/впускное отверстие, дюйм.
	 3/4 *3/4

	 Длина шлангов, м.
	 5

	 Объем бака, л.
	 50

	 Максимальная температура перекачиваемой  жидкости °C
	 60

	 Наличие реверса
	 +

	 Вес, кг.
	 15









Комплектация
 Насос - 1шт
Шланг присоединительный 5 м. – 2 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

