
Техническое задание
 на выполнение работ монтажу
[bookmark: _GoBack]акриловых столешниц в помещении СПА
расположенных на объекте ООО «Гостиница «Монарх-Центр»

1. Необходимо выполнить работы монтажу столешниц в помещениях женской и мужской раздевалке СПА.
2. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе стоимость  материалов, оборудования, расходы,  связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные  и командировочные расходы, уборка и вывоз строительного мусора, расходы по соблюдению норм и правил технической, пожарной и иных мер безопасности, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдение  гигиенических норм,  расходы, услуги субподрядчиков, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением. 
3. Место и сроки выполнения работ.
3.1. Место выполнения работ: 
-  г. Москва, Ленинградский проспект 31А, стр.1
-  Сроки выполнения работ: в течение 2 (два) календарных дня.
4. Ремонтные работы в мужской и женской раздевалках СПА.
4.1. Материал столешниц акрил.
4.2. Количество столешниц – 6 шт.
4.3. Цвет акрила столешницы согласовывается Исполнителем с Заказчиком до изготовления столешниц. 
4.4. Все столешницы устанавливаются в нишу (стены с трех сторон). Каждая столешница имеет свой размер ниши в стене.
4.5. Исполнитель производит снятие точных размеров столешниц и дополнительных элементов.
4.6. Перед монтажом провести выравнивания по уровню основания столешниц и крепление к стене. 
4.5.  Изготовить столешницы:
4.5.1. Мужская раздевалка СПА:
- Размер столешницы 850 х 380х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1610 мм. Под столешницей установить бортик 850х68 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. 
- Размер столешницы 1184х 395х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1974 мм. Под столешницей установить бортик 1184х40 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. Изготовить отверстие в столешнице для установки фена – 1шт..
- Размер столешницы 1180х 375х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1930 мм. Под столешницей установить бортик 1180х40 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. Изготовить отверстие в столешнице для установки фена – 1 шт..
4.5.2. Женская раздевалка СПА:
 - Размер столешницы 953 х 250х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1453 мм. Под столешницей установить бортик 953х78 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. 
- Размер столешницы 857х 365х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1587 мм. Под столешницей установить бортик 857х40 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. Изготовить отверстие в столешнице для установки фена – 1 шт..
- Размер столешницы 840х 360х12 мм  (Длина х Глубина х Толщина), плинтус (примыкание между столешницей и кафельной плиткой на стене по трем сторонам) – 1560 мм. Под столешницей установить бортик 840х40 х12 мм (Длина х Высота х Толщина). Передний торец столешницы должен иметь округлую фаску. Изготовить отверстие в столешнице для установки фена 1 шт..
4.6. Монтаж столешниц по месту.
4.7. По результатам работ поверхности столешниц не должна иметь следов царапин и сколов. 
5. Выполнение работ.
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием, Ведомостями объемов работ, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил в том числе: 
6. Материалы. 
6.1.Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части. Материалы, применяемые в ходе выполнения Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов.
7. Порядок и условия выполнения работ 
7.1. Работы осуществляются в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования в режиме с 8.00 до 20.00. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. 
7.2. При выполнении Работ Исполнитель должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации и правила действующего внутреннего распорядка.
7.3. Исполнитель должен:
- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ; 
- незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений;
- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ;
 - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
 - для осуществления пропуска работников Исполнителя на объект в конкретные даты выходных и праздничных дней, Исполнитель должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанных дат согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в выходные и праздничные дни; 
- обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора. Строительный мусор может складироваться в отведенном месте, определенном Заказчиком, и вывозиться Исполнителем по мере заполнения; 
- складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, складированных Подрядчиком.
 - обеспечить сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, сантехнического оборудования, оконных и дверных конструкций. 
8. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения для размещения сотрудников и для складирования оборудования, материалов.





















