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Техническое задание
на поставку оборудования

1. [bookmark: _GoBack]Общие сведения — модель MAC-3000, производитель POWERCOM, количество 1 шт., гарантия 2 года
2. Назначение и область применения — защита серверов, сетевого оборудования, медтехники, систем видеонаблюдения
Технические характеристики (9 подразделов):
Общие параметры — online с двойным преобразованием, 3000 ВА / 3000 Вт, PF = 1, КПД 94%
Входные параметры — 120–276 В, IEC-320 C20, автоопределение 50/60 Гц
Выходные параметры — 208/220/230/240 В, чистая синусоида, 8 × C13 + 1 × C19, байпас
Аккумуляторная батарея — 6 × 12 В × 9 А·ч (VRLA), общее напряжение 72 В, холодный старт
Время автономной работы — таблица по уровням нагрузки (от 4 мин при 100% до 30 мин при 10%)
Защита и безопасность — перегрузка, КЗ, перегрев, импульсная защита 405 Дж, EMI/RFI фильтры
Интерфейсы — USB, RS-232, сухие контакты, слот SNMP, LCD-дисплей, звуковая сигнализация
Габариты и вес — 191 × 406 × 327 мм, 22,9 кг нетто
Условия эксплуатации — 0…+40 °C, влажность 0–95%, высота до 3500 м
Комплект поставки — ИБП, кабели питания и RS-232, USB-кабель, CD с ПО, инструкция, гарантийный талон
Требования к поставке — новизна, заводская упаковка, паспорт на русском, сертификат ЕАС
Особые условия — замена АКБ, внешние батарейные блоки, холодный старт, SNMP-адаптер
Дата: 22 сентября 2026 г.
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