ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт и модернизацию актового зала
ООО «Аккурайд Уилз Руссиа»
1. Общая информация
Настоящее техническое задание предусматривает выполнение комплекса ремонтно-отделочных и инженерных работ по модернизации существующего актового зала.
Сцена в объем настоящего ТЗ не входит, поскольку работы по ее реконструкции и оформлению предусмотрены отдельным техническим заданием.
Основная задача ремонта — привести пространство зрительного зала в соответствие с обновленной сценой и сформировать единый современный интерьер корпоративного актового зала.
Интерьер должен быть светлым, современным, технологичным и представительным, без ощущения офисного конференц-зала старого типа.
Основная цветовая гамма:
· светло-серый;
· средне-серый / графитовый — локально;
· белый;
· фирменный бирюзовый — акцентно;
· красный — в небольшом количестве в качестве графического акцента.
Бежевые, песочные, желто-коричневые и выраженные древесные оттенки в новом интерьере не применять.

2. Основные цели ремонта
В результате выполнения работ необходимо:
1. заменить существующее устаревшее напольное покрытие;
2. полностью обновить отделку стен;
3. модернизировать потолок;
4. разработать современную систему общего, функционального и декоративного освещения;
5. улучшить акустические характеристики помещения;
6. визуально объединить зрительный зал с уже разработанной новой сценой;
7. скрыть или максимально интегрировать в интерьер инженерные коммуникации, акустические системы и техническое оборудование;
8. обеспечить удобство эксплуатации, уборки и дальнейшего обслуживания помещения;
9. сохранить необходимые проходы, эвакуационные выходы и требования пожарной безопасности.

3. Напольное покрытие
Существующее напольное покрытие демонтировать.
После демонтажа выполнить обследование основания пола, локальный ремонт, устранение перепадов и подготовку основания под новое покрытие.
Рекомендуемое решение
Предусмотреть коммерческое износостойкое акустическое ковровое покрытие / ковровую плитку для помещений с высокой проходимостью.
Предпочтительная цветовая гамма:
холодный средне-серый / серо-графитовый оттенок, допускается неброская фактура или линейный рисунок.
Покрытие не должно иметь:
· коричневого оттенка;
· имитации древесины;
· выраженного пестрого рисунка;
· крупных орнаментов.
Рекомендуется использовать неоднородную фактуру серого цвета, которая будет менее маркой и позволит визуально скрывать следы интенсивной эксплуатации.
Покрытие должно обладать:
· высокой износостойкостью;
· пожаробезопасностью в соответствии с требованиями для общественных помещений;
· антистатическими свойствами;
· устойчивостью к интенсивной эксплуатации;
· возможностью локальной замены поврежденных участков;
· звукопоглощающими свойствами.
В местах примыкания пола к стенам предусмотреть современный лаконичный плинтус в сером/графитовом цвете.
В проходах предусмотреть возможность устройства встроенной ориентирующей подсветки, если это допускается требованиями пожарной безопасности.

4. Стены
Существующую устаревшую отделку стен демонтировать либо подготовить основание для монтажа новой системы облицовки.
Стены выполнить в холодной светло-серой гамме.
Необходимо уйти от существующего монотонного решения с вертикальной стеновой отделкой.
Предлагаемая композиция
Стены зрительного зала разделить на несколько типов поверхностей:
Основная поверхность — светло-серые акустические панели.
Вертикальные декоративные участки — рейки либо рельефные акустические панели графитово-серого цвета.
Фирменные вставки — отдельные вертикальные панели приглушенного бирюзового цвета.
Красный цвет использовать исключительно как тонкую графическую линию или небольшой декоративный элемент.
Красные поверхности большой площади не применять.
На отдельных участках возможно использование перфорированных акустических панелей с геометрической перфорацией.
Нижняя часть стен
В зоне наиболее интенсивного контакта людей со стенами предусмотреть более устойчивый к повреждениям материал.
Нижний пояс стен выполнить в среднем сером/графитовом цвете высотой ориентировочно 900–1200 мм.
Материал должен выдерживать:
· удары;
· истирание;
· влажную уборку;
· случайные загрязнения;
· эксплуатацию при большой проходимости помещения.
Между нижним и верхним поясом допускается устройство тонкой горизонтальной LED-подсветки рассеянного света.

5. Акустическая отделка
Поскольку помещение используется как актовый зал для выступлений, собраний, презентаций и корпоративных мероприятий, при выборе стеновых и потолочных материалов необходимо учитывать акустические характеристики помещения.
Не рекомендуется выполнять все стены исключительно из твердых гладких материалов.
Предусмотреть звукопоглощающие поверхности:
· перфорированные акустические панели;
· тканевые акустические панели;
· акустические стеновые модули;
· акустические потолочные элементы.
После определения конкретных материалов подрядчик должен обеспечить отсутствие выраженного эха и повышение разборчивости речи в зрительном зале.

6. Потолок
Существующий потолок и устаревшие потолочные светильники демонтировать в объеме, необходимом для реализации нового решения.
Новый потолок выполнить преимущественно светлым — белым либо очень светлым холодно-серым.
Основная задача — визуально увеличить высоту и освещенность помещения.
Концепция потолка
Предусмотреть комбинированную систему:
· светлые ровные потолочные плоскости;
· акустические потолочные панели;
· встроенные линейные светильники;
· локальные трековые системы;
· скрытые LED-линии.
По периметру помещения рекомендуется предусмотреть непрерывную или сегментированную световую линию, формирующую визуальный контур потолка.
В центральной части — несколько продольных световых линий, ориентированных по направлению сцена → зрительный зал.
Черные элементы применять дозированно — преимущественно для треков, корпусов прожекторов, акустики и другого оборудования.
Не допускать превращения потолка в полностью темную поверхность.

7. Освещение
Существующую систему освещения модернизировать.
Необходимо предусмотреть несколько независимых сценариев.
Сценарий 1 — «Полное освещение»
Для уборки, подготовки помещения, проведения совещаний и мероприятий без использования экрана.
Зал должен быть равномерно и достаточно ярко освещен.
Сценарий 2 — «Презентация»
Основное освещение зрительной зоны приглушается, при этом остаются:
· подсветка проходов;
· мягкая периферийная подсветка;
· необходимое освещение зоны выступления.
Экран должен хорошо восприниматься зрителями.
Сценарий 3 — «Торжественное мероприятие»
Используются архитектурная подсветка стен, бирюзовые световые акценты и освещение сцены.
Сценарий 4 — «Дежурное освещение»
Минимальное комфортное освещение помещения и проходов.

8. Типы светильников
Предусмотреть сочетание:
· встроенных линейных LED-светильников;
· точечных потолочных светильников;
· трековых светильников;
· архитектурной подсветки стен;
· скрытых LED-профилей;
· подсветки проходов и ступеней при их наличии.
Основной свет:
нейтральный белый — ориентировочно 4000 К.
Не использовать выраженный теплый желтый свет.
Для фирменной декоративной подсветки допускается применение бирюзового цвета.
Красную подсветку применять крайне ограниченно либо реализовать красный цвет преимущественно конструктивными декоративными вставками.
Освещение должно быть без заметного мерцания и обеспечивать комфортную работу фото- и видеокамер.

9. Зрительские кресла
При возможности существующие кресла заменить на современные конференционные кресла с мягкими сиденьем и спинкой.
Предпочтительный цвет обивки:
глубокий темно-бирюзовый / темный серо-бирюзовый.
Именно кресла должны стать одним из основных цветовых акцентов светлого интерьера.
Каркас и подлокотники — графитовые/черные.
Обивка должна быть:
· износостойкой;
· негорючей либо соответствующей нормативам для общественных помещений;
· устойчивой к загрязнениям;
· пригодной для интенсивной эксплуатации;
· простой в обслуживании.
При подборе кресел предусмотреть комфорт при продолжительном нахождении человека в зале.
Количество посадочных мест окончательно определить после разработки планировочной схемы с учетом нормативной ширины проходов и путей эвакуации.

10. Двери и эвакуационные выходы
Существующие двери привести в соответствие с новой стилистикой помещения либо заменить.
Цвет:
светло-серый / средне-серый / графитовый.
Дверные полотна не должны визуально выделяться на фоне стен.
Сохранить свободный доступ ко всем эвакуационным выходам.
Световые указатели «ВЫХОД» интегрировать в интерьер, не снижая их нормативной видимости.

11. Акустические системы и техническое оборудование
Существующие громкоговорители, проекторы, кабельные трассы, крепления и другое оборудование обследовать.
Исправное оборудование допускается сохранить, однако его расположение и крепление необходимо привести к аккуратному современному виду.
Все видимые провода и кабельные трассы убрать в:
· потолочное пространство;
· кабель-каналы;
· стены;
· декоративные технические ниши.
Не допускается открытое хаотичное размещение кабелей.
Акустические системы предпочтительно выполнить в черном или графитовом корпусе и визуально интегрировать в ритм стеновых панелей.

12. Электрика и управление
Предусмотреть раздельное управление группами освещения.
Рекомендуется предусмотреть единую панель управления сценариями:
«Полный свет» / «Презентация» / «Мероприятие» / «Дежурный свет».
При необходимости предусмотреть диммирование отдельных групп.
В местах эксплуатации оборудования предусмотреть достаточное количество розеток 220 В и слаботочных подключений.
Розетки и технические выводы по возможности выполнять скрытыми.

13. Цветовая концепция
При разработке рабочей документации придерживаться следующего ориентировочного соотношения цветов:
60–70 % — светло-серый и белый;
15–20 % — средний серый / графит;
10–15 % — бирюзовый;
до 3–5 % — красные акценты.
Таким образом интерьер должен оставаться светлым, а корпоративные цвета использоваться как акценты, а не как сплошная заливка поверхностей.
Особенно важно исключить:
· бежевые стены;
· песочные панели;
· коричневый линолеум;
· желтоватое дерево;
· теплый желтый свет;
· чрезмерно темный потолок.

14. Стилистическое требование
Общий образ помещения:
современный корпоративный зал + технологичная архитектура + элементы промышленного дизайна.
Интерьер должен визуально соответствовать характеру производственной компании и продукции KRONPRINZ.
Допускаются мотивы:
· металлических поверхностей;
· перфорации;
· тонких линий;
· геометрии;
· технологических сеток;
· световых контуров.
При этом не следует перегружать стены логотипами и корпоративной графикой — основной визуальный акцент уже находится в зоне сцены.

15. Требования к подрядчику до начала производства работ
До начала ремонтных работ подрядчик должен выполнить фактические замеры помещения и предоставить Заказчику на согласование:
1. обмерный план существующего актового зала;
2. план демонтажных работ;
3. план нового напольного покрытия;
4. развертки всех стен с указанием материалов и цветов;
5. план потолка;
6. план размещения светильников;
7. схему групп включения и сценариев освещения;
8. план размещения кресел с размерами проходов;
9. схему размещения акустического оборудования;
10. спецификацию основных отделочных материалов и оборудования;
11. образцы предлагаемых материалов и цветов;
12. не менее 3 фотореалистичных визуализаций будущего помещения: вид на сцену, вид от сцены в зал и диагональный вид зрительного зала.
Замена согласованных материалов, цветов, фактур, светильников и элементов интерьера без согласования с Заказчиком не допускается.

16. Требуемый результат
После ремонта актовый зал должен восприниматься как единое пространство с новой сценой, а не как отдельно отремонтированные элементы.
Основной визуальный принцип:
светлая архитектурная оболочка + серые фактурные поверхности + темно-бирюзовые кресла + бирюзовая подсветка + тонкие красные акценты + современный архитектурный свет.
Помещение должно быть удобным как для повседневных собраний работников, так и для официальных мероприятий, презентаций, конференций, награждений, обучения и приема гостей компании.
Итоговый интерьер должен создавать современный, технологичный и представительный образ ООО «Аккурайд Уилз Руссиа», при этом оставаться практичным и рассчитанным на длительную интенсивную эксплуатацию.
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