[image: ]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Технические требования распространяются на
1. Восстановленный сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 8xSFF + 8xNVMe, в комплектации:
	№
п/п
	Наименование, характеристика товара
	Технические характеристики
	Ед. изм., количество

	1
	Процессор 
	Xeon Gold 6254
	2 шт.

	2
	Оперативная память -
	64GB DDR4 PC4-21300 ECC REG (HPE SmartMemory)
	12 шт.

	3
	Жесткий диск 
	HDD 600GB SAS 10K (Toshiba/WD)
	2 шт.

	4
	Салазки для дисков
	HP SFF 2.5" Gen10 SAS / NVME
	8 шт.

	5
	Raid контроллер
	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes / 2GB Cache)
	1 шт.

	6
	Блок питания
	HP 800W
	2 шт.

	7
	Сетевая карта
	4x1Gb RJ45 (встроен)
	1 шт.

	8
	
	2x10Gb SFP+
	2 шт.

	9
	Модуль удаленного управления
	iLO Advanced
	1 шт.

	10
	Рельсы в стойку
	
	1 пара

	11
	Комплект вентиляторов и радиаторов 
	High Performance
	1 шт.

	12
	Гарантия
	
	5 лет.



СРОК ПОСТАВКИ: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
Порядок оплаты: безналичный расчет. 100 % в течение 30 календарных дней с момента подписания УПД
Место поставки: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Советская, 24
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