Заказал Аблакотов В.А.

Для нужд по промывке систем отопления промышленных объектов, очистки от накипи, отложений и грязи, профилактики возникновения отложений в пластинчатых и трубчатых теплообменных аппаратах, котлах, трубопроводах, стояках отопления, системах водоснабжения без их разбора и демонтажа

Комплектация:

1.Электрокомпрессор 220В,8 Атм.

2.Импульсный пневмогенератор (ИПГ)

3.Насос центробежный

4.Электронагреватель

5.Электронные датчики давления и температуры

6.Бак для жидкости 120л.

7.Тележка с колесами наличие обязательно

8.Шкаф управления (ШУ) насосом, ИПГ и электронагревателем

9.Комплект быстроразъемных соединений типа «камлок» наличие обязательно, AISI 304

10.Напорные рукава, 1МПа 20 метров

11.Вес установки не более 100 кг.

12.Габариты установки (д.ш.в), мм не более 1080х560х1150

