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Техническое задание на изготовление и поставку СИЗ.
1. Информационная карта:
	Наименование пункта
	Содержание пункта

	Сведения о заказчике

	Заказчик
	ООО «Эйч Энерджи»

	Краткое изложение условий контракта

	Наименование закупки (предмет контракта)
	Закупка зимних СИЗ от производственных факторов

	Сроки выполнения работ
	Срок поставки Заказа – 20 (двадцать ) рабочих дней с момента выставления  счета 

	Место поставки и установки 
	428000, г.Чебоксары, пл.Речников, д.3



2. Перечень и характеристики товаров: 
2.1 Наименование товара: Специальная обувь-  ботинки для работы в холодный период года (для ИТР)
Сезон: зима 
Количество: 25 пар
Климатический пояс: II, III 
Размерный ряд: 41-45
Пол: мужской 
Срок годности: 5 лет
Гарантийный срок: 70 дней
Защитные свойства: 
Защита от общих производственных загрязнений
Защита от истираний 
Защита от нефти, нефтепродуктов
Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж (композитный подносок Мун 200)
Защита от механических воздействий
Защита от пониженных  температур 
Общие требования к обуви:
Обувь должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Соответствие  стандартам:  ГОСТ Р 12.4.187-97 , ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ 28507-99 , ГОСТ Р 12.4.032-95 
Требования к конструкции и материалам:
Верх обуви: натуральная кожа, комбинированный материал, полиуретан (ПУ) или мембранный материал.
Подкладка: тинсулейт.
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ, морозостойкая, противоскользящая, МБС (маслобензостойкая).
Метод крепления: литьевой.
Подносок: композитный 
Стелька: вкладная анатомическая.
Конструкция: ботинки, не берцы
Маркировка и документация:
Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.
Предоставление сертификатов на каждую партию товара.
Заключение/реестр  Минпромторга
2.2 Наименование товара: Специальная обувь – сапоги   для работы в IV и особом климатическом поясе (для ИТР)
Сезон: зима 
Количество: 13 пар
Климатический пояс: IV и особый 
Размерный ряд: 41-45
Пол: мужской 
Срок годности: 5 лет
Гарантийный срок: 70 дней
Защитные свойства: 
Защита от общих производственных загрязнений
Защита от нефти, нефтепродуктов
Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж (композитный подносок)
Защита от механических воздействий
Защита от пониженных  температур ТН40
Водонепроницаемость
Общие требования к обуви:
Обувь должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
Соответствие стандартам:  ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.303-2016,  ГОСТ Р 12.4.187-97 
Требования к конструкции и материалам:
Верх обуви: натуральная кожа или комбинированный материал, ПУ, мембрана.
Подкладка: многослойный утеплитель, натуральный мех или тинсулейт, вкладной чулок 
Подошва: галоши из ПУ
Подносок: композитный 
Регулируемые элементы (регулируемое по объему голенище),  усиленные зоны в местах повышенного износа, съёмные элементы (вкладной утеплитель), высокая гибкость верха, протектор, обеспечивающий сцепление на обледенелых поверхностях. 
Маркировка и документация:
Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.
Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.
Заключение/реестр  Минпромторга
2.3. Наименование товара: средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур и механических воздействий– перчатки утепленные 
Количество: 25 пар.
Размерный ряд: 9-10
Пол: мужской 
Перчатки предназначены для защиты рук работников при выполнении работ:
при температуре до −30 °C 
при наличии ветра и осадков (снег, мокрый снег);
при контакте с холодными поверхностями (металл, инструмент, детали);
при риске механических повреждений (истирание, порезы, проколы); работа с электроустановками 
Перчатки должны обеспечивать защиту по следующим показателям (с подтверждением в сертификатах/декларациях):
От пониженных температур — соответствие ГОСТ EN 511-2012:
водоотталкивающие свойства
От механических воздействий — соответствие ГОСТ EN 388-2019
Требования к конструкции и материалам
Внешний слой: шерсть  
Утеплитель: современный синтетический утеплитель (тинсулейт) 
Подкладка: мягкая, влагоотводящая (флис, трикотаж из смесовых волокон).
Ладонь и пальцы: накладка: натуральный спилок..
Манжета: удлинённая для защиты от попадания снега и холодного воздуха.
Анатомический крой: для сохранения подвижности пальцев и удобства при точных работах.
Маркировка и документация:
Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.
Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.
Заключение/реестр  Минпромторга
2.4. Наименование товара: средства индивидуальной защиты головы  от пониженных температур– шапка под каску 
Количество: 25 шт.
Размерный ряд: 54-62
Пол: мужской
Материал верха: трикотажное полотно, шерсть - 50%, акрил - 50%
Утеплитель: Тинсулейт™, 40 г/м²
Подкладка: ткань TR (полиэстер/вискоза), 100 г/м²
2.5 Наименование товара: средства индивидуальной защиты от пониженных температур - костюм (куртка + брюки/полукомбинезон) 
Количество: 13 шт.
Размерный ряд: 46-58
Пол: мужской
3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).
Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.
Соответствие стандартам: ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011
Требования к конструкции и материалам
Состав ткани: полиэфир  ТПУ мембрана
Отделка: ПУ мембрана, МВО.
Утеплитель: куртка: 3 слоя в корпусе, 2 слоя в рукавах, брюки: 2 слоя утеплителя 
Застежка: на молнии  с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.
Куртка: удлиненная
Капюшон: с козырьком, утепленный
Карманы: верхний прорезной с влагозащитной молнией, боковые с застежкой на молнию
Защитные элементы: ветрозащитные планки, ветрозащитная юбка, трикотажные манжеты
Регулировки: по ширине, по линии талии, низу изделия и рукавов, лицевому вырезу и глубине капюшона
Световозвращающие элементы: по полочкам и спинке
Логотип: полочка+спина
Маркировка и документация:
Маркировка должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011.
Обязательно наличие сертификата соответствия ТР ТС 019/2011.
Предоставление протоколов испытаний и сертификатов на каждую партию товара.
Заключение/реестр  Минпромторга
3. Сроки поставки товара: Поставка и установка  товара осуществляется силами Поставщика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты внесения Предоплаты. 
4. .Условия поставки товаров: Исполнитель обязан поставить товар  Заказчику по адресу  428000, г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.3Б. Дата поставки каждого изделия должны быть согласованы с Заказчиком за 5 дней до поставки. 
5. Общие требования к товарам: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов
6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:   	
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов/деклараций, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Требования по объему гарантий качества товаров:  Гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки. Поставщик гарантирует соответствие товара основным характеристикам и отсутствие внешних повреждений. Замена   


Исп. Каузова Ж.Г.										          
моб. +7 917 079 7640
е-mail: zhanna.kauzova@energy-h.ru
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