ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ внутренних помещений АБК 1.
Назначение документа: настоящее ТЗ направляется потенциальным исполнителям для подготовки технико-коммерческого предложения (ТКП) на выполнение комплекса работ по ремонту помещений «поставка-монтаж»
Заказчик: ООО «Эйч Энерджи»
Адрес: г.Хотьково, ул. Заводская, д. 1 
Объект: административно-бытовой корпус (АБК), внутренние помещения
Срок выполнения работ: до 30.11.2026
1. Общие требования к выполнению работ
1.1. Все работы выполнять в соответствии с действующими СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими нормами.
1.2. Использовать материалы, соответствующие техническим характеристикам, подтвержденные сертификатами качества и пожарной безопасности.
1.3. Обеспечить сохранность инженерных сетей, не подлежащих замене, и имущества на объекте.
1.4. Организовать уборку строительного мусора после каждого этапа работ; вывоз мусора — силами и за счет Исполнителя.
1.5. Работы в санузлах и зонах с повышенной влажностью выполнять с учетом требований к влагостойкости материалов.
1.6. Электромонтажные работы (замена розеток и выключателей) выполнять квалифицированным электротехническим персоналом с группой допуска не ниже III.
2. Перечень и требования к отдельным видам работ
1 ЭТАЖ
Помещение 2
· Демонтаж батареи. Выполнить демонтаж радиатора отопления без повреждения подводящих труб и отделки стен. Снятый прибор передать Заказчику или утилизировать по согласованию.
Помещение 7
· Демонтаж кварцвинила (59,3 м²). Аккуратно демонтировать покрытие, не повреждая основание пола.
· Укладка ковровых плит (59,3 м²). Уложить покрытие с соблюдением технологии производителя, обеспечить плотное примыкание к стенам и в стыках.
· Установка плинтуса (31 м.пог.). Установить плинтус по периметру помещения, обеспечить плотное прилегание к полу и стене, стыки оформить без зазоров.
· Монтаж декоративных коробов из ГКЛ (2 шт., размер 1,5×3 м, общая площадь 9 м²). Изготовить и смонтировать короба согласно проекту, обеспечить жесткость конструкции и ровные углы.
· Оштукатуривание коробов декоративной штукатуркой «под серый камень» (9 м²). Нанести штукатурку в соответствии с технологией производителя, добиться равномерной фактуры и цвета.
· Демонтаж двери (1 шт.). Демонтировать дверное полотно и коробку, не повреждая проем.
· Закладка проема 2000×900 мм. Выполнить закладку проема негорючими материалами, обеспечивающими требуемую огнестойкость и звукоизоляцию; поверхность подготовить под отделку.
· Устройство технологического отверстия под канализацию из пом. 7 в пом. 9. Пробить отверстие в соответствии с проектной трассировкой, обеспечить герметизацию прохода, не допустить повреждения несущих конструкций без согласования.
· Замена кондиционера. Демонтировать существующий блок, установить новый кондиционер согласно инструкции производителя, выполнить пусконаладочные работы, проверить герметичность фреоновой магистрали и работоспособность всех режимов.
Помещение 9
· Демонтаж и монтаж потолка Армстронг (32,4 м²). Демонтировать старые плиты и каркас, при необходимости заменить поврежденные элементы; смонтировать новый потолок с соблюдением уровня и шага подвесов.
· Замена противопожарной двери из пом. 9 в цех (размер 1400×2000 мм). Установить дверь с пределом огнестойкости не ниже EI 30 (или по проекту), обеспечить плотное прилегание полотна, работоспособность доводчика и замка, соответствие требованиям пожарной безопасности.
Помещения 5, 6 (санузлы)
· Демонтаж и монтаж потолка: демонтаж Армстронг (14 м²), монтаж потолка Грильято (14 м²). Выполнить монтаж с соблюдением проектных отметок и шага ячеек.
· Покраска запотолочного пространства (18 м²). Подготовить поверхность (очистка, обеспыливание), нанести лакокрасочное покрытие в 2 слоя, обеспечив равномерность и отсутствие потеков.
· Демонтаж и укладка настенной плитки (76 м²). Демонтировать старую плитку, подготовить основание (выравнивание, грунтование), уложить новую плитку с соблюдением вертикальности и горизонтальности швов, выполнить затирку швов влагостойким составом.
· Демонтаж и укладка напольной плитки (23 м²). Аналогично — демонтаж, подготовка основания, укладка с учетом уклонов в сторону трапов (при наличии), затирка швов.
· Перенос унитазов (3 шт.) и смесителей (3 шт.). Демонтировать сантехнические приборы, проложить новые подводки, установить оборудование на новых местах, выполнить герметизацию соединений, проверить на отсутствие протечек.
2 ЭТАЖ
Помещение 13
· Демонтаж и повторный монтаж участка потолка Армстронг (11 м²), примыкающего к звукоизолируемым стенам. Демонтировать аккуратно для последующего монтажа после завершения работ по звукоизоляции.
· Возведение стены (4400×2600 мм, площадь 11 м²). Возвести перегородку из негорючих материалов (например, ГКЛ по металлическому каркасу или пазогребневые плиты), обеспечить вертикальность, жесткость и требуемую звукоизоляцию.
· Звукоизоляция стен (общая площадь 23 м²: 4150×2700, 2540×2700, 1750×2700 мм). Применить сертифицированную звукоизоляционную систему (каркасную или бескаркасную) согласно проекту, обеспечить плотное прилегание материалов, герметизацию стыков.
· Установка стеклянной перегородки с дверью (размер перегородки 1700×2600 мм, дверь 800×200 мм). Смонтировать перегородку и дверь с соблюдением требований безопасности (использование закаленного стекла), обеспечить плавный ход двери, герметичность примыканий.
Общие работы по объекту
· Замена розеток и выключателей (50 точек). Демонтировать старые электроустановочные изделия, проложить при необходимости новые кабельные линии в соответствии с ПУЭ, установить новые изделия, выполнить проверку работоспособности и сопротивления изоляции.
· Подготовка стен и откосов под покраску (670 м²). Выполнить расшивку трещин, заделку сколов и выбоин, выравнивание локальных дефектов, шлифовку, обеспыливание и грунтование поверхности.
· Окраска водно-дисперсионной краской (670 м²). Нанести краску в 2 слоя, обеспечить равномерное покрытие без пропусков, наплывов и пятен; цвет согласовать с Заказчиком.
· Поставить строительные и отделочные материалы.
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. По завершении каждого этапа работ Исполнитель предоставляет акты освидетельствования скрытых работ (при наличии), исполнительную документацию, сертификаты на материалы.
3.2. Окончательная приемка работ производится комиссией с подписанием акта сдачи-приемки.
3.3. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные сроки.
4. Требования к оборудованию, материалам и поставке
4.1. Объём поставки — полный, силами Исполнителя («под ключ»): строительные и отделочные материалы, санитарно-техническое оборудование и арматура, вентиляционное и электротехническое оборудование, двери, зеркала, аксессуары.
Уровень отделки и оснащения принимается в соответствии с корпоративным стандартом ГК АО «НЭК» (Приложение 3), передаваемым Исполнителю при заключении договора.
4.2. Базовые требования (применяются при отсутствии более строгих требований корпоративного стандарта):
	Позиция
	Требование

	Унитазы
	Подвесные, с системой инсталляции; двойной смыв 3/6 л

	Писсуар
	Подвесной, с автоматическим или ручным смывом

	Раковины
	Керамические, с подвесным креплением

	Смесители
	Металлический корпус, керамический картридж; в производственном санузле и умывальной — с нажимным или сенсорным управлением

	Душевые кабины
	Ограждение из влагостойких панелей; поддон или трап в конструкции пола

	Двери
	Влагостойкие, с фурнитурой из коррозионно-стойких материалов, шпингалетами, предусмотреть элементы защиты от ног (защитные металлические накладки)

	Аксессуары
	Дозаторы жидкого мыла, держатели туалетной бумаги и бумажных полотенец, полочки для мобильных устройств, электросушители для рук, крючки для одежды и для деловых сумок (рюкзаков), зеркала, урны — комплектно во все помещения



5. Приложения 
· Приложение 1 - План помещений 1 этаж.
· Приложение 2 - План помещений 2 этаж
· Приложение 3.1 – Тех.требования, санузлы
· Приложение 3.2 - Тех.требования, большие переговорные
· Приложение 3.3 - Тех.требования, малые переговорные







