Редуктор PFZ060-L2-50-57-8x31 производства JMC (Japan Machine Corporation) представляет собой специализированное оборудование, предназначенное для снижения скорости вращения и увеличения крутящего момента в различных промышленных и производственных системах.
Основные характеристики:
· Модель: PFZ060-L2
· Номинальная мощность: 50 кВт
· Соотношение передач: 57:1 (уменьшение скорости)
· Выходной вал: 8x31 мм (диаметр вала и длина)

